ОБЯВА И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

По чл.20 ал.3 т. 1 от ЗОП

1. Наименование на възложителя – Професионалан гимназия по туризъм - Самоков

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката – обект: Сграда №1 на ПГ по туризъм – ул. „Софийско шоке“ №18

Предмет: саниране на Сграда №1 на ПГТ - гр. Самоков

Кратко описания на поръчката: саниране

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работа** | **Ед. мярка** | **Количество** |
|
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | ***Фасада запад-юг*** |  |  |
| 1 | Демонтаж, доставка и монтаж ПВЦ врата | м2 | 3,22 |
| 2 | Очукване на мазилка по фасади | м2 | 620,00 |
| 3 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | м2 | 509 |
| 4 | Почистване на таван от отпадъци | м3 | 60 |
| 5 | Доставка и направа на топлоизолация на таван с каменна вата 10 см. |   | 603,00 |
| 6 | Обработка фасади и козирки с бетонконтакт | м2 | 509,00 |
| 7 | Доставка и направа на топлоизолация на външни стени с ЕPS с дебелина 10 см. с поставяне на мрежа, ръбохранители, дюбели и шпакловка | м2 | 509,00 |
| 8 | Доставка и направа на топлоизолация по страници на прозорци,врати с ХPS с дебелина 2 см. с поставяне на мрежа, ръбохранители, дюбели и шпакловка | мл | 220,00 |
| 9 | Вароциментова мазилка по стени при ремонти | м2 | 620,00 |
| 10 | Доставка и полагане на грунд преди полимерна мазилка | м2 | 569,00 |
| 11 | Доставка и полагане на цветна полимерна акрилна драскана с дебелина 2 мм.мазилка по фасади, страници на прозорци и врати,козирки и колони и цокъл | м2 | 569,00 |
| 12 | Пренос, натоварване и превоз отпадъци | м3 | 6,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиеви външни первази с ширина 40 см. | мл | 42,00 |
|  | ***Фасада изток-север*** |  |  |
| 1 | Очукване на мазилка по фасади | м2 | 480,00 |
| 2 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | м2 | 681,00 |
| 3 | Почистване на таван от отпадъци | м3 |   |
| 4 | Доставка и направа на топлоизолация на таван с каменна вата 10 см. |   |   |
| 5 | Обработка фасади и козирки с бетонконтакт | м2 | 681,00 |
| 6 | Доставка и направа на топлоизолация на външни стени с ЕPS с дебелина 10 см. с поставяне на мрежа, ръбохранители, дюбели и шпакловка | м2 | 681,00 |
| 7 | Доставка и направа на топлоизолация по страници на прозорци, врати с ХPS с дебелина 2 см. с поставяне на мрежа, ръбохранители, дюбели и шпакловка | мл | 290,00 |
| 8 | Доставка и направа на топлоизолация по цокли с ХPS с дебелина 5 см. с поставяне на мрежа, ръбохранители, дюбели и шпакловка | м2 | 119,00 |
| 9 | Доставка и направа на мозаечна мазилка по цокъл | м2 | 119,00 |
| 10 | Вароциментова мазилка по стени при ремонти | м2 | 480,00 |
| 11 | Доставка и полагане на грунд преди полимерна мазилка | м2 | 768,00 |
| 12 | Доставка и полагане на цветна полимерна акрилна драскана с дебелина 2 мм. мазилка по фасади,страници на прозорци и врати,козирки и колони и цокъл | м2 | 768,00 |
| 13 | Пренос, натоварване и превоз отпадъци | м3 | 8,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на алуминиеви външни первази с ширина 40 см. | мл | 52,00 |

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо – строителна фирма, вписана в строителния регистър

 4. Срок за подаване на офертите – до 11.03.2021 г. вкл.

5. Срок на валидност на офертите – 3 месеца

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест – икономически най-изгодна и устойчива оферта.

7. Дата и час на отваряне на офертите – 12.03.2021 г. 10 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо - НП

9. Друга информация, когато е приложимо - НП